基于嵌入式的环境监测系统开发环境的搭建：

1. MDK软件安装


MDK简介

MDK即RealView MDK或MDK-ARM（Microcontroller Development kit），是Keil公司开发的，目前属于ARM公司，MDK为基于Cortex、ARM7、ARM9等处理器设备提供的一个完整的开发环境。具有自动配置启动代码，集成 Flash 烧写模块，强大的 Simulation 设备模拟，性能分析等功能，与 ARM 之前的工具包 ADS 等相比，RealView 编译器的最新版本性能有所改善。MDK包括了工业标准的Keil C编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件，支持所有基于ARM的设备.本次开发是基于嵌入式的环境监测系统，硬件开发用keil编程，使用keil必须先安装MDK和keil。

2、MDK的安装：百度云下载地址 ：<http://pan.baidu.com/s/1bnnjANl>

安装过程如下：


双击MDK514.exe，出现下图所示界面点击next




选中我同意此协议，点击next




选择安装路径，点击next




完善个人信息，进行下一步



点击完成：




界面出现keil uVision5的图标，以管理员身份运行，点击file->License Management，出现如下图所示，复制Computer ID




下载keil破解软件keilic.exe，运行出现如下界面并粘贴Computer ID选择ARM




复制新生成的代码串到New License ID Code（LIC）然后添加成功后关闭。




右键运行keil uVision5，点击界面C:\Users\GYH\Desktop\QQ截图20170123223648.png图标，出现如下图所示的界面，选择STM32F1XX\_DFP系列芯片，后面是芯片简要说明和库文件下载链接，点击蓝色区域可以下载STM32F1XX的库文件



安装该系列芯片的固件库文件Keil.STM32F1xx\_DFP.1.0.5



进行下一步：



一直下一步直到finish完成。

1. USB串口驱动安装


2.1 USB串口作用：


1、通过USB为开发板供电

2、当串口使用

3、当USB一端连接STM32开发板，一端连接电脑是可以用串口下载程序。


驱动可以通过驱动精灵进行安装，将以购买好的硬件通过USB和电脑连接，电脑就显示无法识别该驱动，本次使用驱动精灵对USB驱动进行安装





USB串口驱动芯片型号：CH340

在计算机上右键进入设备管理器查看，出现串口如（COM4）即为驱动安装成功。




1. JLINK驱动安装


3.1、JLINK驱动作用：


安装驱动之后，就可以在windows下配合MDK进行程序下载和调试。


3.2、下载地址：<http://cl.ssouy.com/download/jlink>驱动\_48@67623.exe

右键运行，一直next直到完成。









1. QT安装与环境配置

4.1、QT简介：

本系统的软件开发平台是基于windows下的QT，QT是一个实现跨平台C++图形用户界面的开发类软件，也可以实现非图形界面程序。QT是一个面向对象的开发软件，为开发人员提供很多功能设计的类、可扩展性强。

4.2、QT的优点：

1、跨平台性即QT支持Windows、Linux、苹果、UNIX、Solaris等操作系统的。

2、QT是面向对象的编程模型，具有封装性好，模块化程度高，可重用性好等特点。

3、QT使用的编程语言是C/C++，具有多种模板和类，方便调用和设计功能。


4、QT有开源版本，含有大量开发文档给用户参考。

4.3、QT安装和环境配置

下载地址：<https://www.qt.io/download/>

安装过程：


右键运行QT 5.6.0出现如下图所示界面，选择下一步。




选择Skip，进行下一步。




选择下一步：





选择不带有中文路径用来保存以后QT的文件地址，如下图所示：




全选然后进行下一步










准备安装QT 5.6.0



4.4、QT界面和新建工程展示：







1. 硬件设备的购买和安装：

目前硬件设备已到货。


5.1开发板采用的是STM32F103RBT6




5.2、DHT11温湿度传感器



DHT11温湿度传感器共三个引脚 VCC GND DO，DHT11引脚说明：




5.3、光敏传感器



光敏二极管模块共四个引脚 VCC GND DO AO，其中的三个为VCC GND DO，DO口连接的是PC\_端 ，VCC连接3.3V-5V GND连接GND

5.4、烟雾传感器



烟雾传感器共四个引脚 VCC GND DO AO，其中的三个为VCC GND DO，DO口连接的是PC\_端，VCC连接5V ，GND连接GND

项目进展情况：

1. 硬件如STM32F103开发板、温湿度传感器、光敏传感器、烟雾传感器，以及连接的线已经购买并到货。
2. 软件基本安装成功，基于嵌入式开发的环境监测的上位机由QT编写，下位机由keil编写。MDK、keil.exe、串口驱动安装、JLINK驱动安装，相应的库文件基本下载成功。
3. 查看了一些关于QT编写的小程序，keil的破解方法。

接下来完成事项：

1. 根据书籍或是网上教程了解硬件工作原理，分析硬件的特性，逐渐完善硬件的安装。
2. 尝试使用QT写一些界面展示的代码。
3. 学习如何使用keil进行编程，根据以往的资料和网上文献进行学习。